南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）采购盘福院区B座内网网络设备

**报价邀请函**

**现邀请有意向的公司参加，即日起接受报价。**

**一、报名时间：2022年1月4日——2022年1月7日17：30分前。**

**二、产品名称及参数要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **技术指标** | **详细技术参数** | **数量** |
| 48口接入层交换机 | 交换容量 | ≥430Gbps | 3台 |
| 转发性能 | ≥140Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表>=16K |
| 接口类型 | ≥48个GE端口，4个万兆SFP+口 |
| 智能管理功能 | 可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。提供官网链接跟官网截图证明。 |
| 可视化 | 支持Telemetry技术 |
| ERPS | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms |
| CPU保护 | 支持实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 云平台管理 | 设备支持云平台管理 |
| Triple | 设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 镜像功能 | 支持远程镜像、流镜像、端口镜像 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| 配置要求 | 单台至少配置2块万兆多模光模块 |
|  |
| 48口POE接入交换机 | 交换容量 | ≥430Gbps | 2台 |
| 转发性能 | ≥140Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表>=16K |
| 接口类型 | ≥48个GE端口，4个万兆SFP+口 |
| POE供电 | 支持802.3at/POE+供电标准 |
| 智能管理功能 | 可配合上端管理设备实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台。提供官网链接跟官网截图证明。 |
| 可视化 | 支持Telemetry技术 |
| ERPS | 支持ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms |
| CPU保护 | 支持实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 云平台管理 | 设备支持云平台管理 |
| Triple | 设备端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| 堆叠 | 最大堆叠台数>=9台 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 镜像功能 | 支持远程镜像、流镜像、端口镜像 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
| 可靠性 | 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms； |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 |
| 配置要求 | 单台至少配置2块万兆多模光模块 |
|  |
| 其他 | 配件 | 适合医院使用的万兆光线跳线 | 10条 |
| 安装调试费 | 盘福院区新增及原有设备的安装调试，调整原有网络架构，并接入医院业务网络 | 1项 |
| 保修 | 所有软硬件需提供3年以上原厂免费维保服务 | 1项 |

**三、本项目集成资质要求**

 供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，并符合以下资质：

1) 供应商具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司出具给分支机构的授权书，并提供总公司和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）；

2) 具有ISO9001质量管理体系认证；

3) 具有ISO 20000信息技术服务管理体系认证；

4) 具有ISO 27001信息安全管理体系认证；

5) 中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息系统安全集成服务三级资质证书；

6) 集成商连续3年纳税信用等级为A级和企业信用等级证书（AAA级）；

7) 集成商具有省级或以上政府相关直属部门颁发的《高新技术企业证书》；

8) 中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的信息安全风险评估服务三级资质证书。

产品资质要求：

要求提供工信部进网证和中国国家强制性产品认证证书。

**四、报价资料清单及要求：**

1、报价表

2、售后服务措施

3、营业执照复印件

4、法人代表授权书和其他资质证明文件

以上资料电子版发送邮箱：[nykqsbk@126.com](https://upload.zdkqyy.com/2019/0412/20190412061609983.docx)，纸质版资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号四楼设备科，资料必须按以上顺序摆放,联系人：陈老师 电话：84233792

5、对技术要求如有疑问请致电信息科：朱老师，电话：84245208

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）设备科

 2021年12月30日