**南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区7-9层实验室、海珠广场院区牙体牙髓二室采购一批柜子、办公桌卡位等项目市场调研邀请函**

一、概况

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）（下称采购人）盘福院区7-9层实验室、海珠广场院区牙体牙髓二室采购一批柜子、办公桌卡位等项目。为了能更好地制定采购方案和做好预算编制。现对采购项目进行市场调研，欢迎符合资格条件的单位来参加市场调研。

二、调研单位：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

三、项目名称：盘福院区7-9层实验室、海珠广场院区牙体牙髓二室采购一批柜子、办公桌卡位等项目

四、项目地点：广州市越秀区盘福路13-35号、泰康路178-180号

五、项目资金：自筹非财政性资金

六、调研内容

**包一：**

|  |
| --- |
| **盘福院区7-9楼实验室定制类实验台、办公家具规格清单** |
| **序号** | **安装位置** | **货品名称** | **型 号、规 格(mm)** | **颜 色** | **数量** | **单位** | **生产工艺及说明** |
| 1 | 9楼洁物贮存 | 不锈钢台 | 1000W\*600D\*850H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、台面采用304#国标1.0mm，嵌25mm中纤板作密封加强处理；38\*38\*1.0mm方管框架，带M10可调脚；2、框架表面满焊打磨拉边处理，工作台带2个抽屉，配三节缓冲导轨，铝合金暗拉手；3、1个实验室专用纯水龙头（报价不含水龙头）图纸：背面飘边80 |
| 2 | 9楼操作间 | 不锈钢台 | 800W\*400D\*850H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、台面采用304#国标1.0mm，嵌25mm中纤板作密封加强处理；38\*38\*1.0mm方管框架，带M10可调脚； 2、框架表面满焊打磨拉边处理，工作台带2个抽屉，配三节缓冲导轨，铝合金暗拉手； |
| 3 | 9楼操作室 | 不锈钢台 | 1500W\*600D\*850H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、台面采用304#国标1.0mm，嵌25mm中纤板作密封加强处理；38\*38\*1.0mm方管框架，带M10可调脚； 2、框架表面满焊打磨拉边处理，工作台带3个抽屉，配三节缓冲导轨，铝合金暗拉手； |
| 4 | 9楼缓冲走廊 | 鞋凳 | 1200W\*300D\*450H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、304#国标1.0mm，单面双层； 2、柜面嵌25mm高密度中纤板作密封加强处理，无小分格； |
| 5 | 9楼一更 | 更衣柜 | 930W\*400D\*2100H | 灰白色 | 1 | 个 | 1、基材：采用E1级环保中密度刨花板，产品符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》标准，甲醛释放量需优于国家强制性标准，静曲强度、弹性模量均符合标准要求 2、封边：采用近色PVC封边条，厚度不小于2mm。采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。 |
| 6 | 9楼二更 | 更衣柜 | 1300W\*400D\*2100H | 灰白色 | 1 | 个 | 1、基材：采用E1级环保中密度刨花板，产品符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》标准，甲醛释放量需优于国家强制性标准，静曲强度、弹性模量均符合标准要求 2、封边：采用近色PVC封边条，厚度不小于2mm。采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。 |
| 7 | 8楼PCR室 | 实验台 | 4800W\*750D\*850H | 可选 | 1 | 台 | 1、采用12.7mm厚实芯理化板台面，边缘加厚到25.4mm2、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板，剪折焊接打磨，经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末3、优质三节静音导轨、DTC缓冲门铰4、包含15个错位二三插 |
| 8 | 8楼组化室 | 不锈钢台 | 1500W\*600D\*850H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、台面采用304#国标1.0mm，嵌25mm中纤板作密封加强处理；38\*38\*1.0mm方管框架，带M10可调脚； 2、框架表面满焊打磨拉边处理，工作台带3个抽屉，配三节缓冲导轨，铝合金暗拉手； |
| 9 | 8楼教研室 | L形办公桌 | 1500W \*1500D\*1150H | 灰白色 | 4 | 张 | 1、基材：采用E1级环保中密度刨花板，产品符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》标准，甲醛释放量需优于国家强制性标准，静曲强度、弹性模量均符合标准要求 2、封边：采用近色PVC封边条，厚度不小于2mm。采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。3、铝合金框架30+60款，MFC板+布绒+玻璃，配可折叠推拉床。 |
| 10 | 8楼教研室 | 茶几柜 | 400W\*400D\*2100H | 可选 | 1 | 个 | 1、基材：采用E1级环保中密度刨花板，产品符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》标准，甲醛释放量需优于国家强制性标准，静曲强度、弹性模量均符合标准要求 2、封边：采用近色PVC封边条，厚度不小于2mm。采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。 |
| 11 | 8楼教研室 | 矮柜 | 1400W\*400D\*1000H | 可选 | 2 | 个 | 1、基材：采用E1级环保中密度刨花板，产品符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》标准，甲醛释放量需优于国家强制性标准，静曲强度、弹性模量均符合标准要求 2、封边：采用近色PVC封边条，厚度不小于2mm。采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。 |
| 12 | 7楼PI办公室 | 主管桌 | 1500\*1500\*750 | 可选 | 3 | 张 | 1、基材：采用E1级环保中密度刨花板，产品符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》标准，甲醛释放量需优于国家强制性标准，静曲强度、弹性模量均符合标准要求 2、封边：采用近色PVC封边条，厚度不小于2mm。采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。 |
| 13 | 7楼电梯走廊 | 门口衣柜 | 5320W\*450D\*2400H | 可选 | 1 | 个 | 1、基材：采用E1级环保中密度刨花板，产品符合GB/T 4897-2015《刨花板》；GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；HJ571-2010《环境标志产品认证技术要求人造板及其制品》标准，甲醛释放量需优于国家强制性标准，静曲强度、弹性模量均符合标准要求 2、封边：采用近色PVC封边条，厚度不小于2mm。采用全自动全机械化机器封边、修边，表面平整，无脱胶、鼓泡现象。杜绝手工封边、修边，封边后达到完全防水效果。 |
| 14 | 7楼洗消室 | 不锈钢台 | 1200W\*600D\*850H | 银色拉丝 | 2 | 个 | 1、台面采用304#国标1.0mm，嵌25mm中纤板作密封加强处理；38\*38\*1.0mm方管框架，带M10可调脚； 2、框架表面满焊打磨拉边处理，工作台带2个抽屉，配三节缓冲导轨，铝合金暗拉手； |
| 15 | 7楼细胞房2 | 不锈钢台 | 1200W\*600D\*850H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、台面采用304#国标1.0mm，嵌25mm中纤板作密封加强处理；38\*38\*1.0mm方管框架，带M10可调脚； 2、框架表面满焊打磨拉边处理，工作台带2个抽屉，配三节缓冲导轨，铝合金暗拉手； |
| 16 | 7楼标本室 | 不锈钢台 | 1200W\*400D\*900H | 银色拉丝 | 3 | 个 | 1、台面采用304#国标1.0mm，嵌25mm中纤板作密封加强处理；38\*38\*1.0mm方管框架，带M10可调脚； 2、框架表面满焊打磨拉边处理 |
| 17 | 8楼资料室 | 文件柜 | 900W\*450D\*2100H | 灰白色 | 3 | 个 | 1、1.0mm优质冷轧钢板，冲压折弯焊接打磨成型，酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末，高温固化； 2、上面2门带玻璃，2层活动层板，下面2个实门，1层活动层板 |
| 18 | 8楼资料室 | 文件柜 | 900W\*450D\*2100H | 灰白色 | 2 | 个 | 1、1.0mm优质冷轧钢板，冲压折弯焊接打磨成型，酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末，高温固化； 2、上面2门，2层活动层板，下面10个抽屉 |
| 19 | 7楼细胞房 | 不锈钢架 | 650\*650\*200 | 银色拉丝 | 9 | 个 | 框架采用304#方管30\*30\*1.2mm |
| 20 | 9楼洗消室 | 货架 | 1600W\*450D\*2000H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、304#国标1.0mm，栅格式上下共6层，30\*30\*1.0mm层架外框，内焊接25\*13\*1.0mm层架； 2、38\*38\*1.0mm方管立柱，表面满焊打磨拉边，带M10可调脚； |
| 21 | 9楼洁物贮存 | 货架 | 950W\*400D\*2000H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、304#国标1.0mm，拆装式层板，上下共6层；层板单层加加强筋； 2、层板活动可调,38\*38\*1.0mm方管立柱，表面满焊打磨拉边，带M10可调脚；改为固定款、有圆弧 |
| 22 | 8楼细胞房 | 货架 | 1300W\*450D\*2100H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、304#国标1.0mm，拆装式层板，上下共6层；层板单层加加强筋； 2、层板活动可调,38\*38\*1.0mm方管立柱，表面满焊打磨拉边，带M10可调脚； |
| 23 | 8楼细胞房 | 货架 | 1400W\*450D\*2100H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、304#国标1.0mm，拆装式层板，上下共6层；层板单层加加强筋； 2、层板活动可调,38\*38\*1.0mm方管立柱，表面满焊打磨拉边，带M10可调脚； |
| 24 | 7楼细胞房1 | 货架 | 1300W\*450D\*2000H | 银色拉丝 | 2 | 个 | 1、304#国标1.0mm，拆装式层板，上下共6层；层板单层加加强筋； 2、层板活动可调,38\*38\*1.0mm方管立柱，表面满焊打磨拉边，带M10可调脚； |
| 25 | 7楼细胞房2 | 货架 | 1400W\*450D\*2000H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、304#国标1.0mm，拆装式层板，上下共6层；层板单层加加强筋； 2、层板活动可调,38\*38\*1.0mm方管立柱，表面满焊打磨拉边，带M10可调脚； |
| 26 | 7楼细菌室 | 货架 | 600W\*900D\*2000H | 银色拉丝 | 1 | 个 | 1、304#国标1.0mm，拆装式层板，上下共6层；层板单层加加强筋； 2、层板活动可调,38\*38\*1.0mm方管立柱，表面满焊打磨拉边，带M10可调脚； |
| 27 | 安装、运费、税费 | 1 | 项 |  |
|

**包二：**

|  |
| --- |
| **海珠广场牙体牙髓二室柜类规格清单** |
| **序号** | **名称** | **规格(mm)** | **数量** | **单位** | **材质** | **图例** |
| 1 | 二楼诊室11物品柜 | 1150\*500\*2520 | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 2 | 二楼诊室11物品柜 | 1730\*500\*2520 | 1 | 组 |  |
| 3 | 二楼诊室2物品柜 | 1320\*550\*1400 | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 4 | 二楼诊室10高柜 | 1410\*450\*2520 | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 5 | 二楼诊室12高柜 | 515\*650\*2520 | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 6 | 二楼储物间高柜 | 1050\*350\*2520 | 2 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 7 | 二楼储物间高柜 | 900\*480\*2520 | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 8 | 二楼牙直8号位物品柜 | 1860\*500\*2530 | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 9 | 三楼物品柜1 | 1570\*400\*2300 | 1 | 组 | 人造石台面：15mm厚白色人造石，边缘双层加厚至≥30㎜ 9003半光白 |  |
| 10 | 三楼电脑台2 | 1050\*500\*2300 | 1 | 组 |  |
| 11 | 三楼物品柜3 | 600\*400\*2300 | 2 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 12 | 三楼更衣柜4 | 1550\*400\*2500(包含380\*840\*960） | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 13 | 三楼更衣柜5 | 2400\*400\*2500 | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 14 | 三楼更衣柜6 | 2150\*400\*2500 | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 15 | 三楼男更衣柜7 | 1800\*400\*2500 | 1 | 组 | 1.0MM厚电解钢板加工，环氧树脂喷涂，颜色：9003半光白 |  |
| 16 | 安装、运费、税费 | 1 | 项 |  |
|

七、参与人资格：

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

1. 投标人的工商营业许可经营范围必须含有本项目。
2. 投标人必须具有有效期内的安全生产许可证。

4、投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动 。

6、投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7、信用要求：

7.1参与人或调研联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

8、应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

八、调研时间：2023年8月22日至2023年8月28日

九、提交调研成果文件时间及地点：参与人应于2023年8月28日17：30时前（用信封装好并密封好调研结果）到广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科提交项目市场调研响应文件，过时将不再受理。

联系部门：总务科

联系人：刘工

联系电话：020-84427043

 总务科

 2023年8月21日