# 南方医科大学口腔医院盘福院区特诊室门口叫号系统及相关设备市场调研函（四）

我院拟了解设备的市场动态情况，现邀请有意向的设备生产企业或经营企业根据我院对产品的配置要求推荐产品。参与办法如下：

1. **项目编号：NKY**20230706024（117412）

**二、报名时间：**公告发起之日起至2023年9月8日17:00。

三、**报名方式：**请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：**①电子扫描件（PDF文件，且小于20MB），打包压缩（文件夹命名规则：[项目名称+品牌型号+供应商名称）发至邮箱nyk\_zwk](mailto:项目名称+品牌型号+供应商名称）发至邮箱（nykqsbk@126.com）)@163.com**

1. **参数：****（共12个诊位）**

**1、**显示参数

|  |  |
| --- | --- |
| **显示屏尺寸** | 21.5英寸（16：9） |
| **显示屏类型** | LED液晶显示屏 |
| **画面显示尺寸** | 476.64 × 268.11 (H×V) mm |
| **物理分辨率** | 1920\*1080 |
| **显示色彩** | 16.7M , 98% sRGB |
| **刷新率** | （50-60Hz） |
| **亮度** | 280cd/m2 |
| **对比度** | 1000：1 |
| **视角（度）** | 89°/89°/89°/89° |
| **显示屏防护** | 3mm全钢化高防爆 |
| **背光灯寿命** | 50000小时 |

## 2、主机参数

|  |  |
| --- | --- |
| **工控主机** | RK3128处理器 |
| **CPU** | 四核Cortex-A17,频率高达 1.3Ghz |
| **GPU** | GPU:Mali-t764 GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0 内嵌高性能2D加速硬件 |
| **内存** | DDR- 1G |
| **存储** | 硬盘：EMMC-8/16G |
| **通讯接口** | 集成百兆以太网控制器 |
| **操作系统** | 操作系统：Android7.0系统 |
| **接口** | USB\*2, MIC+音频口\*1 RJ45\*1 |
| **WIFI** | 通用2.4G UHF+蓝牙4.0 |
| **喇叭规格** | 3W /8欧× 2 扬声器 |

## 3、功能参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **后台发布**  **系统功能** | **节目管理** | 支持设置节目列表，可对节目进行删除、预览、发布和编辑 |
| 支持设置节目的播放日程 |
| 支持设置消息列表，可对消息进行删除、预览、编辑 |
| **终端管理** | 支持对选择的终端进行终端监控和终端设置 |
| **消息管理** | 支持同步设置消息内容、消息播放时长、消息播放时间 |
| **节目制作** | 支持同步设置节目名称、节目内容、节目时长、播放类型、播放时间 |
| **其他功能** | **网络设置** | 支持有线网络连接和无线网络连接。 |
| **分时设置** | 支持分时设置广告机开关机时间段、广告机音量。 |
| **语言切换** | 支持简体中文和英文切换。 |
| **屏幕转换** | 支持 0°、90°、180°、270°屏幕切换。 |
| **系统升级** | 支持系统后台升级和本地升级。 |
| **服务器设置** | 支持手动输入 IP，连接相应的服务器。 |
| **定时开关机** | 支持定时开关机。 |
| **鼠标** | 支持鼠标操作页面。 |
| **TF 卡** | 支持插入 TF 卡，增大存储空间。 |
| **页面自动跳转** | 当处于主页面时，10s 不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面；当处于子页面时 60s 不进行操作画面会自动跳转到主页面。 |

## 4、整机特性

|  |  |
| --- | --- |
| **外壳及外观** | 毫米级超窄边框设计 |
| **颜色** | 白色 |
| **净重** | 5.6KG |
| **毛重** | 6KG |
| **最大功耗率** | ≤48W |
| **待机功率** | ≤0.5W |
| **安装方式** | 壁挂式 |

## 5、工作环境

|  |  |
| --- | --- |
| **工作场所** | 室内 |
| **工作温度** | 0°C - 40°C |
| **工作湿度** | 10% - 90%无凝结 |
| **贮存温度** | -20°C - 60°C |
| **贮存湿度** | 10% - 90%无凝结 |

## 6、标准随机配件

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **数量** |
| 维修卡 | 1张 |
| 合格证 | 1张 |
| 说明书 | 1本 |
| 摇控器 | 1个 |
| 胶粒 | 4个 |
| 自攻镙丝 | 4个 |

**声明：本公告所述的功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗教学设备市场调研参考所用。**

## 五、核心应用

1、诊室门口屏，外观采用一体化设计，主要由液晶显示屏、主板、喇叭构成，外观简单美观时尚；

2、显示屏的界面显示样式，可通过叫号软件后台自定义设置排版，显示区域大小；

3、显示屏主要用来显示诊室医生的姓名、照片、职位，正在进行就诊的患者姓名以及等待就诊排队的患者信息；

4、还可以设置显示医院的名称、滚动字幕，一些礼貌用语或者是注意事项；

5、支持显示当前诊室的状态：正在就诊、暂停就诊、结束就诊；

6、屏幕字体、大小、颜色，可按照喜好，自己设定；

7、支持WiFi，有线网络接连，屏幕支持横挂和竖挂显示。

六、**报名企业须具备的条件：**

1. 在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；；

2. 具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加此项采购前三年内，在经营中没有重大违法记录；

6. 市级以上政府采购电子平台或具有实时公开征集供应商报价功能的网络采购平台供应商库中的供应商：被邀请投标单位须为市级以上政府采购电子平台或具有实时公开征集供应商报价功能的网络采购平台供应商库中的供应商，包括但不限于广东省政府采购网、广东省电子化采购执行平台、广州公共资源交易中心、广东省政府采购智慧云平台等；

7. 其他必须具备的资质。

七、**报名资料（所有资料均需盖公章）：**

注：注：报名材料需设置封面页及目录页，封面页内容包括项目编号、项目名称、公司名称、项目联系人姓名及手机号码，页面内容按市场调研函序列编排，报价函放置最后。（报价方式：总价包干）

1．具体资料明细（按如下顺序排列）：

（1）报名企业公司证件：含公司营业执照、医疗器械经营许可证等，公司对授权代表的授权书，附授权代表身份证复印件等有关证件；

（2）产品资料：产品彩页、产品详细参数及配置清单、医疗器械注册证和登记表（在国家相关网站查询打印件加盖公章）、产品的生产厂家授权函（原则上要求厂家或一级代理参与，生产厂家直接参与除外）等；

（3）各产品报价单：须列明品牌厂家、规格型号、配置清单（可报不同档次的产品）；

（4）所报产品需配套一次性试剂/耗材使用的，提供已在广东省或广州市医用耗材交易平台备案及试剂/耗材单价并提供平台编码；

（5）所报产品可否收费，提供使用单位收费情况或产品适用的收费编码；

（6）销售记录（对应产品型号，需提供证明，如发票、合同、中标通知书），近三年全国知名口腔医院或三甲公立医院的记录资料为佳；

注：有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。如有虚假、违规行为，一经发现，将列入我院供应商黑名单。

八、相关说明

1、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研；

2、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。