窗体顶端

**南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）**

**采购盘福院区A座三、五楼诊室边柜项目**

**市场调研函（二）**

我院盘福院区A座3、5楼诊室按照计划申请定做边柜1批，包括：诊位洗手池+办公台、护士台、医生办公台、吊柜、洗手台、储物柜、文件柜、办公桌、治疗柜、茶水柜、更衣柜、移动柜等市场动态情况，现邀请有意向的单位根据我院对需求进行参与。参与办法如下：

一、工程名称：采购盘福院区A座三、五楼诊室边柜项目

二、项目内容及数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 采购盘福院区A座三、五楼诊室边柜项目 | 批 | 1 |

**注：**投标人须对本项目为单位的货物及相应服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

三、项目货物要求

本采购项目根据采购人提供的货物设计图、货物清单和场地实际情况及产品制造的国家及行业相关的规范、标准、条例进行绘制图纸、报价、制造、安装和验收。

**项目货物包括如下内容：**

**1、项目货物包括如下内容：（见图纸及清单）**

1.1茶水柜类；

1.2更衣室柜类；

1.3诊位边柜类（医生台、护士台、洗手池等）；

**2、产品绘制设计图**：投标人应根据采购人提供的场地平面图，详见《盘福院区A座三、五楼诊室边柜图》及场地实际情况，详细了解项目的需求情况，进行深化设计并绘制货物的成套设计图纸（标注尺寸）。

四、清单：

1、结合附件：图纸

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三楼** | | | | |
| 名称 | 数量（个） | | 尺寸（mm） | 序号 |
| 洗手池+办公台 | 5 | | 3180\*550\*800 | 1.2.3.4.5 |
| 洗手池+办公台 | 2 | | 3870\*550\*800 | 6.7 |
| 洗手池+办公台 | 1 | | 3690\*550\*800 | 8 |
| 洗手池+办公台 | 1 | | 3660\*550\*800 | 9 |
| 洗手池+办公台 | 5 | | 3020\*550\*800 | 11.12.13.14.16 |
| 洗手池+办公台 | 1 | | 2600\*550\*800 | 15 |
| 洗手池+办公台 | 1 | | 2760\*550\*800 | 20 |
| 洗手池+办公台 | 1 | | 3200\*550\*800 | 21 |
| 洗手池+办公台 | 2 | | 2750\*550\*800 | 22.24 |
| 洗手池+办公台 | 2 | | 3200\*550\*800 | 23.25 |
| 洗手池+办公台 | 1 | | 2500\*550\*800 | 29 |
| 洗手池+办公台 | 1 | | 2200\*550\*800 | 30 |
| 洗手池+办公台 | 1 | | 3300\*550\*800 | 31 |
| 护士台 | 25 | | 1160\*450\*1100 | 1.2.3.5.6.8.9.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28 |
| 护士台 | 1 | | 810\*450\*1100 | 4 |
| 护士台 | 1 | | 1060\*450\*1100 | 7 |
| 护士台 | 1 | | 960\*450\*1100 | 29 |
| 护士台 | 1 | | 860\*450\*800 | 30 |
| 护士台 | 1 | | 960\*450\*1100 | 31 |
| 医生办公台 | 1 | | 2260\*550\*800 | 10 |
| 医生办公台 | 2 | | 3490\*550\*800 | 17.18 |
| 医生办公台 | 1 | | 3310\*550\*800 | 19 |
| 医生办公台 | 3 | | 1800\*550\*800 | 26.27.28 |
| 吊柜 | 1 | | 2200\*350\*800 | 10 |
| 吊柜 | 3 | | 900\*350\*800 | 26.27.28 |
| 洗手台 | 1 | | 1200\*550\*800 | 10 |
| 洗手台 | 1 | | 1030\*550\*800 | 17 |
| 洗手台 | 1 | | 910\*550\*800 | 18 |
| 洗手台 | 1 | | 1000\*550\*800 | 19 |
| 洗手台 | 3 | | 900\*550\*800 | 26.27.28 |
| 储物柜 | 1 | | 1380\*500\*1100 | 10 |
| **五楼** | | | | |
| 名称 | 数量（个） | 尺寸（mm） | | 序号 |
| 文件柜 | 2 | 1130\*400\*2290 | | ① |
| 办公桌 | 1 | 1200\*550\*800 | | ② |
| 办公桌 | 1 | 1350\*460\*800 | | ③ |
| 治疗柜 | 3 | 930\*480\*2290 | | ① |
| 治疗柜 | 1 | 720\*480\*2290 | | ② |
| 治疗柜 | 1 | 720\*480\*2100 | | ③ |
| 木吊柜 | 1 | 1010\*350\*700 | |  |
| 茶水柜 | 2 | 1300\*400\*2190 | |  |
| 工作台 | 1 | 1300\*500\*2190 | |  |
| 女更衣室 | 1 | 2150\*400\*2100 | |  |
| 女更衣室 | 1 | 1680\*400\*2100 | |  |
| 男更衣室 | 1 | 2240\*400\*2100 | |  |
| 男更衣室 | 1 | 1400\*400\*2100 | |  |
| 物品柜 | 1 | 800\*450\*1200 | |  |
| 洗手池+办公台 | 4 | 3220\*550\*800 | | 1.3.5.6.7 |
| 洗手池+办公台 | 2 | 2770\*550\*800 | | 2.4 |
| 洗手池+办公台 | 1 | 2880\*550\*800 | | 8 |
| 洗手池+办公台 | 8 | 3200\*550\*800 | | 9.10.11.12.13.14.15.16 |
| 护士台 | 7 | 1600\*450\*1100 | | 1.2.3.4.5.6.7 |
| 吊柜 | 1 | 1900\*350\*800 | | 8 |
| 吊柜 | 1 | 1600\*350\*800 | | 8 |
| 吊柜 | 1 | 1800\*350\*800 | | 9 |
| 吊柜 | 4 | 3200\*350\*800 | | 9.12.14.15 |
| 吊柜 | 2 | 2600\*350\*800 | | 10.11 |
| 吊柜 | 6 | 2100\*350\*800 | | 10.11.12.13.14.15 |
| 吊柜 | 1 | 2700\*350\*800 | | 13 |
| 吊柜 | 1 | 1400\*350\*800 | | 16 |
| 吊柜 | 1 | 2200\*350\*800 | | 16 |
| 医生办公台 | 8 | 2100\*550\*800 | | 8.9.10.11.12.13.14.15 |
| 医生办公台 | 1 | 1400\*550\*800 | | 16 |
| 移动柜 | 2 | 520\*500\*1060 | | 8.16 |
| 洗手池 | 1 | 720\*550\*800 | | 16 |
|  |  |  | |  |

2.柜体、背板、门面板、抽屉

2.1柜体、背板、门面板、抽屉采用≥1.0mm厚国际知名品牌优质镀锌冷轧钢板，经过专业工艺处理后焊接而成。

2.2主体框架要另加承重方钢及内衬结构，以保证有足够的强度，框架静态承重≥300Kg。

2.3钢板表面要经除油、去脂、除锈、防锈、防腐蚀、防静电等处理后、再以静电喷涂优质抗菌环氧树脂粉末为保护层，高温烘烤固化，以达到无毒、无味、环保和防锈的功能。

1. 五金配件

（1）铰链：采用国际知名品牌卡式闭尾可调阻尼缓冲铰链，当将柜门推至即关闭时，可自行缓慢静音关闭。

（2）拉手：采用不锈钢C型拉手，要耐酸碱腐蚀和外型美观高档。

（3）采用不锈钢螺丝。

4.水池

4.1单盘水池×2或一体化双池，整体冲压成型，单池内尺寸≥W420×D370×H260mm（按图）；采用304或以上标号不锈钢材质，防酸碱腐蚀能力要强，嵌入式安装，盘缘不能高于台面或略低于台面。

4.2水盘要有溢水功能，配套带存水弯的不锈钢去水器、滤网和阻水器，去水口径与现场排水管道匹配。

4.3配不锈钢下水管。

1. 水龙头：采用感应式水龙头(出水口带感应)和手动式龙头各1套；铜质阀体；鹅颈高弯出水管口，可360度旋转。
2. 地脚：采用抗氧化橡胶地脚，具有防水及调节水平功能，调节高度≥30-50㎜。
3. 台面

7.1采用厚度≥15㎜抗菌人造石，经抛光、磨边、防渗透、防着色处理。边缘双层加厚至≥30㎜。结构要坚固致密，耐受抗冲击力强，具有良好的承重性和抗干热性；表面磨损可修复。

五、响应供应商的资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其它组织；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明或有关证明文件）；

（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

（4）符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）；

（5）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：1）以评审当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准，处罚期限届满的除外；2）采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。）。

六、**调研方式**

1、参加调研单位须对项目进行整体报价，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

**2、报名时间：**2023年11月13日至2023年 11月 28日17:00。

3、**报名方式：**请意向参与市场调研公司于截止时间前按报名材料要求提交：**提供纸质资料（加盖公章+密封）。**

**4、联系人：刘工： 020-84427043、程工：020-33370050**

**5、资料递交地址：广州市海珠区江南大道南368-1号三楼总务科**

6、邮箱：[nky\_zwk@163.com](mailto:nky_zwk@163.com)

七、相关说明

1、如有虚假资料、企业违规行为，一经发现，将列入我院供应商黑名单，由此导致的与本项目有关的任何损失自行承担。

2、报名截止后，我院将组织相关人员根据报名材料按照医院制度进行调研。

3、本调研不承诺和最终购置关联，最终解释权归本院所有。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2023年11月7日

附件：

1.图纸；