一、5楼学生宿舍直饮水机设备配置

安装在洗衣房，高度1.8米以内，长70厘米以内，进深50以内。

水龙头要有1个开水（100度）、1个常温，水胆容量不小于35L，可供90-100人使用，外观不锈钢材质 。

二、6楼教学科直饮水机设备配置

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 开水器 | 1台 |  |  | 供水量：90升/时水胆容量:40升电源：6kW，380V外形尺寸：57\*26\*73cm |
| 净水机 | 1台 |  |  | RO反渗透机、滤芯级数四级 |
| 进口压力桶 | 1个 |  |  | 11加仑 |
| 安装材料费 |  |  |  |  |
|  合计： 元 大写：  |